W kolejnym oknie będziemy wpisywać nasze adresy IP (patrz str.1), po uzupełnieniu klikamy przycisk „OK”
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STI Strefa Technologii Informatycznych

ul. 1 Sierpnia 12/217

Tel. 015 843 11 39

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego WINDOWS XP

Firma:


Imię: 


Nazwisko: 


Adres instalacji: 


Ustawienia sieci:

Adres IP:


192.168.1. ….
Maska podsieci:

255.255.255.0


Brama domyślna:
192.168.1.254



Preferowany serwer DNS:
192.168.1.254
Alternatywny serwer DNS:
82.160.1.1
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Aby skonfigurować dostęp do Internetu wybieramy kolejno:
Start -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe i internetowe -> Połączenia sieciowe
Powinno pojawić się następujące okno:
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Wybieramy „połączenie bezprzewodowe”  klikamy PRAWYM klawiszem myszy i z menu wybieramy „Właściwości” 
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Pojawi się nam okno w którym wybieramy „protokół internetowy (TCP/IP)” i klikamy przycisk „Właściwości”
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